

**Прайс ТРСЗ Алюминий общий (16.09.2020)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка** | **Р, кВт** | **Сеть, В** | **Выходное напряжение,** | **Вес, кг** | **Габариты ДхШхВ(мм)** | **Цена, руб. с НДС** | **Цена, ОПТ, руб. с НДС** |
|
| 1 | ТРСЗ-1,6 | 1,6 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 28 | 370х170х350 | 7 616 | 7 052 |
| 2 | ТРСЗ-1,6 | 1,6 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 28 | 370х170х350 | 7 784 | 7 207 |
| 3 | ТРСЗ-1,6 | 1,6 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 28 | 370х170х350 | 8 058 | 7 461 |
| 4 | ТРСЗ-1,6 | 1,6 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 28 | 370х170х350 | 8 212 | 7 603 |
| 5 | ТРСЗ-1,6 | 1,6 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 28 | 370х170х350 | 8 758 | 8 110 |
| 6 | ТРСЗ-1,6 | 1,6 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 28 | 370х170х350 | 8 952 | 8 289 |
| 7 | ТРСЗ-1,6 | 1,6 | 3х380 или 3х220 | 660 | 28 | 370х170х350 | 8 952 | 8 289 |
| 8 | ТРСЗ-1,6 | 1,6 | 3х380-220 | 660 | 28 | 370х170х350 | 8 729 | 8 744 |
| 9 | ТРСЗ-2,5 | 2,5 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 32 | 370х170х400 | 8 710 | 7 990 |
| 10 | ТРСЗ-2,5 | 2,5 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 32 | 370х170х400 | 9 041 | 8 294 |
| 11 | ТРСЗ-2,5 | 2,5 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 32 | 370х170х400 | 9 093 | 8 342 |
| 12 | ТРСЗ-2,5 | 2,5 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 32 | 370х170х400 | 9 538 | 8 751 |
| 13 | ТРСЗ-2,5 | 2,5 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 32 | 370х170х400 | 10 016 | 9 189 |
| 14 | ТРСЗ-2,5 | 2,5 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 32 | 370х170х400 | 10 396 | 9 538 |
| 15 | ТРСЗ-2,5 | 2,5 | 3х380 или 3х220 | 660 | 32 | 370х170х400 | 10 396 | 9 538 |
| 16 | ТРСЗ-2,5 | 2,5 | 3х380-220 | 660 | 32 | 370х170х400 | 10 968 | 10 063 |
| 17 | ТРСЗ-4,0 | 4 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 40 | 370х210х400 | 11 177 | 10 376 |
| 18 | ТРСЗ-4,0 | 4 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 40 | 370х210х400 | 11 749 | 10 811 |
| 19 | ТРСЗ-4,0 | 4 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 40 | 370х210х400 | 11 508 | 10 914 |
| 20 | ТРСЗ-4,0 | 4 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 40 | 370х210х400 | 11 989 | 11 349 |
| 21 | ТРСЗ-4,0 | 4 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 40 | 370х210х400 | 12 859 | 11 932 |
| 22 | ТРСЗ-4,0 | 4 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 40 | 370х210х400 | 13 510 | 12 436 |
| 23 | ТРСЗ-4,0 | 4 | 3х380 или 3х220 | 660 | 40 | 370х210х400 | 13 510 | 12 436 |
| 24 | ТРСЗ-4,0 | 4 | 3х380-220 | 660 | 40 | 370х210х400 | 13 785 | 13 042 |
| 25 | ТРСЗ-5,0 | 5 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 47 | 380х210х410 | 13 099 | 12 309 |
| 26 | ТРСЗ-5,0 | 5 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 47 | 380х210х410 | 14 163 | 13 396 |
| 27 | ТРСЗ-5,0 | 5 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 47 | 380х210х410 | 13 408 | 12 630 |
| 28 | ТРСЗ-5,0 | 5 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 47 | 380х210х410 | 14 586 | 13 717 |
| 29 | ТРСЗ-5,0 | 5 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 47 | 380х210х410 | 15 067 | 14 152 |
| 30 | ТРСЗ-5,0 | 5 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 47 | 380х210х410 | 16 291 | 15 410 |
| 31 | ТРСЗ-5,0 | 5 | 3х380 или 3х220 | 660 | 47 | 380х210х410 | 16 291 | 15 410 |
| 32 | ТРСЗ-5,0 | 5 | 3х380-220 | 660 | 47 | 380х210х410 | 16 771 | 15 776 |
| 33 | ТРСЗ-6,3 | 6,3 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 55 | 475х285х490 | 16 887 | 15 494 |
| 34 | ТРСЗ-6,3 | 6,3 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 55 | 475х285х490 | 17 445 | 16 005 |
| 35 | ТРСЗ-6,3 | 6,3 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 55 | 475х285х490 | 17 293 | 15 865 |
| 36 | ТРСЗ-6,3 | 6,3 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 55 | 475х285х490 | 17 846 | 16 372 |
| 37 | ТРСЗ-6,3 | 6,3 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 55 | 475х285х490 | 19 421 | 17 818 |
| 38 | ТРСЗ-6,3 | 6,3 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 55 | 475х285х490 | 20 062 | 18 405 |
| 39 | ТРСЗ-6,3 | 6,3 | 3х380 или 3х220 | 660 | 55 | 475х285х490 | 20 062 | 18 405 |
| 40 | ТРСЗ-6,3 | 6,3 | 3х380-220 | 660 | 55 | 475х285х490 | 20 523 | 18 829 |
| 41 | ТРСЗ-7,5 | 7,5 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 60 | 475х285х490 | 18 465 | 18 098 |
| 42 | ТРСЗ-7,5 | 7,5 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 60 | 475х285х490 | 18 819 | 18 465 |
| 43 | ТРСЗ-7,5 | 7,5 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 60 | 475х285х490 | 21 232 | 20 810 |
| 44 | ТРСЗ-7,5 | 7,5 | 3х380 или 3х220 | 660 | 60 | 475х285х490 | 21 232 | 20 810 |
| 45 | ТРСЗ-7,5 | 7,5 | 3х380-220 | 660 | 60 | 475х285х490 | 21 645 | 21 232 |
| 46 | ТРСЗ-10,0 | 10 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 75 | 475х285х490 | 24 815 | 22 766 |
| 47 | ТРСЗ-10,0 | 10 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 75 | 475х285х490 | 25 262 | 23 176 |
| 48 | ТРСЗ-10,0 | 10 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 75 | 475х285х490 | 28 536 | 26 180 |
| 49 | ТРСЗ-10,0 | 10 | 3х380 или 3х220 | 660 | 75 | 475х285х490 | 28 536 | 26 180 |
| 50 | ТРСЗ-10,0 | 10 | 3х380-220 | 660 | 75 | 475х285х490 | 29 050 | 26 652 |
| 51 | ТРСЗ-16,0 | 16 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 105 | 545х435х560 | 37 397 | 34 309 |
| 52 | ТРСЗ-16,0 | 16 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 105 | 545х435х560 | 37 883 | 34 755 |
| 53 | ТРСЗ-16,0 | 16 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 105 | 545х435х560 | 43 006 | 39 455 |
| 54 | ТРСЗ-16,0 | 16 | 3х380 или 3х220 | 660 | 105 | 545х435х560 | 43 006 | 39 455 |
| 55 | ТРСЗ-16,0 | 16 | 3х380-220 | 660 | 105 | 545х435х560 | 43 564 | 39 967 |
| 56 | ТРСЗ-20,0 | 20 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 125 | 545х435х650 | 44 579 | 40 898 |
| 57 | ТРСЗ-20,0 | 20 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 125 | 545х435х650 | 45 078 | 41 356 |
| 58 | ТРСЗ-20,0 | 20 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 125 | 545х435х650 | 51 262 | 47 029 |
| 59 | ТРСЗ-20,0 | 20 | 3х380 или 3х220 | 660 | 125 | 545х435х650 | 51 262 | 47 029 |
| 60 | ТРСЗ-20,0 | 20 | 3х380-220 | 660 | 125 | 545х435х650 | 51 836 | 47 556 |
| 61 | ТРСЗ-25,0 | 25 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36 | 145 | 545х445х650 | 58 979 | 54 109 |
| 62 | ТРСЗ-25,0 | 25 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36 | 145 | 545х445х650 | 59 627 | 54 704 |
| 63 | ТРСЗ-25,0 | 25 | 3х380 или 3х220 | 3х42 или 110,127,220,380 | 145 | 545х445х650 | 51 374 | 47 133 |
| 64 | ТРСЗ-25,0 | 25 | 3х380-220 | 3х42 или 110,127,220,380 | 145 | 545х445х650 | 51 940 | 47 651 |
| 65 | ТРСЗ-25,0 | 25 | 660 | 3х42 или 110,127,220,380 | 145 | 545х445х650 | 59 081 | 54 203 |
| 66 | ТРСЗ-25,0 | 25 | 3х380 или 3х220 | 660 | 145 | 545х445х650 | 59 081 | 54 203 |
| 67 | ТРСЗ-25,0 | 25 | 3х380-220 | 660 | 145 | 545х445х650 | 59 731 | 54 799 |
| 68 | ТРСЗ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 3х36 | 165 | 545х465х650 | 62 790 | 57 606 |
| 69 | ТРСЗ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 3х36 | 165 | 545х465х650 | 63 356 | 58 125 |
| 70 | ТРСЗ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 3х42 | 165 | 545х465х650 | 64 474 | 59 150 |
| 71 | ТРСЗ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 3х42 | 165 | 545х465х650 | 65 054 | 59 683 |
| 72 | ТРСЗ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 165 | 545х465х650 | 56 113 | 51 480 |
| 72 | ТРСЗ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 165 | 545х465х650 | 56 618 | 51 943 |
| 74 | ТРСЗ-30,0 | 30 | 660 | 3х110,127,220,380 | 165 | 545х465х650 | 64 530 | 59 202 |
| 75 | ТРСЗ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 660 | 165 | 545х465х650 | 64 530 | 59 202 |
| 76 | ТРСЗ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 660 | 165 | 545х465х650 | 65 111 | 59 734 |
| 77 | ТРСЗ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 3х36 | 210 | 545х475х700 | 85 436 | 78 382 |
| 78 | ТРСЗ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 3х36 | 210 | 545х475х700 | 86 119 | 79 009 |
| 79 | ТРСЗ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 3х42 | 210 | 545х475х700 | 82 013 | 75 241 |
| 80 | ТРСЗ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 3х42 | 210 | 545х475х700 | 82 669 | 75 843 |
| 81 | ТРСЗ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 210 | 545х475х700 | 68 459 | 62 806 |
| 82 | ТРСЗ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 210 | 545х475х700 | 69 006 | 63 308 |
| 83 | ТРСЗ-40,0 | 40 | 660 | 3х110,127,220,380 | 210 | 545х475х700 | 78 727 | 72 226 |
| 84 | ТРСЗ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 660 | 210 | 545х475х700 | 78 727 | 72 226 |
| 85 | ТРСЗ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 660 | 210 | 545х475х700 | 79 356 | 72 805 |
| 86 | ТРСЗ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 3х36 | 250 | 630х530х830 | 116 716 | 107 078 |
| 87 | ТРСЗ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 3х36 | 250 | 630х530х830 | 117 766 | 108 042 |
| 88 | ТРСЗ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 3х42 | 250 | 630х530х830 | 112 226 | 102 960 |
| 89 | ТРСЗ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 3х42 | 250 | 630х530х830 | 113 236 | 103 886 |
| 90 | ТРСЗ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 250 | 630х530х830 | 89 781 | 82 368 |
| 91 | ТРСЗ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 250 | 630х530х830 | 90 589 | 83 109 |
| 92 | ТРСЗ-50,0 | 50 | 660 | 3х110,127,220,380 | 250 | 630х530х830 | 103 248 | 94 723 |
| 93 | ТРСЗ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 660 | 250 | 630х530х830 | 103 248 | 94 723 |
| 94 | ТРСЗ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 660 | 250 | 630х530х830 | 104 178 | 95 576 |
| 95 | ТРСЗ-63,0 | 63 | 3х380 или 3х220 | 3х36,42 | 280 | 630х530х830 | 134 644 | 124 671 |
| 96 | ТРСЗ-63,0 | 63 | 3х380-220 | 3х36,42 | 280 | 630х530х830 | 135 721 | 125 668 |
| 97 | ТРСЗ-63,0 | 63 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 280 | 630х530х830 | 101 312 | 93 808 |
| 98 | ТРСЗ-63,0 | 63 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 280 | 630х530х830 | 102 224 | 94 653 |
| 99 | ТРСЗ-63,0 | 63 | 660 | 3х110,127,220,380 | 280 | 630х530х830 | 116 510 | 107 879 |
| 100 | ТРСЗ-63,0 | 63 | 3х380 или 3х220 | 660 | 280 | 630х530х830 | 116 510 | 107 879 |
| 101 | ТРСЗ-63,0 | 63 | 3х380-220 | 660 | 280 | 630х530х830 | 117 558 | 108 851 |
| 102 | ТРСЗ-80,0 | 80 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 340 | 750х500х800 | 122 286 | 114 286 |
| 103 | ТРСЗ-80,0 | 80 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 340 | 750х500х800 | 123 264 | 115 200 |
| 104 | ТРСЗ-80,0 | 80 | 660 | 3х110,127,220,380 | 340 | 750х500х800 | 140 628 | 131 428 |
| 105 | ТРСЗ-80,0 | 80 | 3х380 или 3х220 | 660 | 340 | 750х500х800 | 140 628 | 131 428 |
| 106 | ТРСЗ-80,0 | 80 | 3х380-220 | 660 | 340 | 750х500х800 | 141 754 | 132 480 |
| 107 | ТРСЗ-100,0 | 100 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 400 | 790х535х800 | 150 561 | 140 712 |
| 108 | ТРСЗ-100,0 | 100 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 400 | 790х535х800 | 151 766 | 141 837 |
| 109 | ТРСЗ-100,0 | 100 | 660 | 3х110,127,220,380 | 400 | 790х535х800 | 173 147 | 161 819 |
| 110 | ТРСЗ-100,0 | 100 | 3х380 или 3х220 | 660 | 400 | 790х535х800 | 173 147 | 161 819 |
| 111 | ТРСЗ-100,0 | 100 | 3х380-220 | 660 | 400 | 790х535х800 | 174 532 | 163 114 |
| 112 | ТРСЗ-125,0 | 125 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 470 | 950х600х945 | 177 492 | 165 880 |
| 113 | ТРСЗ-125,0 | 125 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 470 | 950х600х945 | 178 912 | 167 207 |
| 114 | ТРСЗ-125,0 | 125 | 660 | 3х110,127,220,380 | 470 | 950х600х945 | 204 115 | 190 762 |
| 115 | ТРСЗ-125,0 | 125 | 3х380 или 3х220 | 660 | 470 | 950х600х945 | 204 115 | 190 762 |
| 116 | ТРСЗ-125,0 | 125 | 3х380-220 | 660 | 470 | 950х600х945 | 205 748 | 192 288 |
| 117 | ТРСЗ-160,0 | 160 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 500 | 950х600х945 | 219 110 | 204 776 |
| 118 | ТРСЗ-160,0 | 160 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 500 | 950х600х945 | 220 864 | 206 414 |
| 119 | ТРСЗ-160,0 | 160 | 660 | 3х110,127,220,380 | 500 | 950х600х945 | 251 977 | 235 492 |
| 120 | ТРСЗ-160,0 | 160 | 3х380 или 3х220 | 660 | 500 | 950х600х945 | 251 977 | 235 492 |
| 121 | ТРСЗ-160,0 | 160 | 3х380-220 | 660 | 500 | 950х600х945 | 253 992 | 237 377 |
| 122 | ТРСЗ-250,0 | 250 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 800 | 955х750х1210 | 366 000 | 342 056 |
| 123 | ТРСЗ-250,0 | 250 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 800 | 955х750х1210 | 368 928 | 344 793 |
| 124 | ТРСЗ-250,0 | 250 | 660 | 3х110,127,220,380 | 800 | 955х750х1210 | 420 900 | 393 364 |
| 125 | ТРСЗ-250,0 | 250 | 3х380 или 3х220 | 660 | 800 | 955х750х1210 | 420 900 | 393 364 |
| 126 | ТРСЗ-250,0 | 250 | 3х380-220 | 660 | 800 | 955х750х1210 | 424 267 | 396 512 |